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DOSSIER D’APPEL D’OFFRE OUVERT FORMEL : RECRUTEMENT D’UNE ENTREPRISE EN CHARGE DE L’IMPLANTATION DE CLOTURE DES SITES DE CHAMPS ECOLES POUR LA PRODUCTION DES TUBERCULES DE RÔNIER ET DES SITES DE PEPINIERES DANS LES PROVINCES DU MOYEN CHARI, MANDOUL ET LOGONE ORIENTAL.
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[bookmark: _Toc232581302]INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES & FORMULAIRES A REMPLIR
[bookmark: _Toc232581303]PREAMBULE 
Le présent document constitue les instructions particulières de l’appel d’offres ouvert pour permettre aux soumissionnaires de remettre des offres conformes aux exigences et aux attentes de Caritas Suisse. 
Le soumissionnaire est tenu au respect des stipulations, définies ci-après et dans les différents documents constituant le présent Appel d’Offres Ouvert Formelle (AOOFF). 
La non remise, par le soumissionnaire, des pièces telles que définies dans les documents du présent AOOF peut entraîner son exclusion, sans qu’il lui soit possible d’élever une quelconque réclamation. 
[bookmark: _Toc232581304]Article 1 : Définitions 
Il est précisé que : 
· le terme « Maître d’Ouvrage » désigne selon les cas : le Responsable du site Champ-école ou le Responsable de la pépinière.
· Le terme « Maitre d’Ouvrage Délégué » désigne, Caritas Suisse 
· le terme « Maître d’Œuvre » désigne, Bureau de contrôle chargé d’assurer la mission de contrôle des travaux du présent marché. 
· le terme « Entreprise » désigne la personne physique ou morale retenue pour l’exécution des travaux avec laquelle le marché sera conclu. 
[bookmark: _Toc232581305]Article 2 : Objet 
Le présent avis d’appel d’offres a pour objet l’exécution des travaux d’implantation de clôture autour de sept (07) sites champ-école (50 x 50 m) et de douze (12) sites de pépinière (25 x 25 m).
[bookmark: _Toc232581306]Article 3 : Consistance des travaux 
Le présent projet porte sur la réalisation des travaux ci-dessous : 
Le terrain est livré dans son état actuel. 
L’Offre de l’entreprise est globale et forfaitaire et inclut en particulier, mais n’est pas limité à : 
· Abattage et dessouchage d’arbres et d’arbustes situés sur l’emprise du terrain à bâtir et ses environs immédiats (sur une bande d’environ 5 m autour des espaces à édifier) ; ou comme exiger par le maître d’ouvrage :
· L’implantation de poteaux de fixation (tuyau ou cornière Galva) suffisamment encrés et scellés dans le sol avec du béton et accessoires adaptés aux conditions locales permettant de supporter le grillage métallique ;
· La clôture doit prévoir un portail d’accès métallique assurant une fermeture sécurisée et fonctionnelle.

Il sera fait appel à des techniciens expérimentés assurer la bonne exécution des travaux l’implantation des clôtures. 
Les piquets et repères de base sont rattachés au niveau général en plan et en altitude à des repères fixes. Il est veillé à leur bonne conservation, ou à leur remplacement dans des conditions identiques, si le besoin l’exige.
[bookmark: _Toc232581307]Article 4 : Allotissement 
Le présent avis concerne les travaux d’implantation de clôtures autour de sept (07) sites/champ-école (50 x 50 m) et douze (12) sites de pépinière (25 x 25 m), répartis en deux (02) lots distincts présentés ci-dessous :
[bookmark: _Toc232581308]Lot 1 : Clôture de sept (07) sites/champ-école (50 x 50 m) en grillage
Ce lot concerne l’implantation de clôture autour de sept (07) sites de champs-écoles destinés à la production de tubercules de rônier. Les dimensions approximatives de chaque site sont : 50 m de long sur 50 m de large. 
Les travaux comprendront notamment la fourniture et pose de grillages, poteaux, portails d’accès sécurisés et tous les accessoires nécessaires à la protection durable des sites.
La liste des localités concernées par l’implantation de clôture autour des sites/champs-écoles figure dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1 : Liste des villages concernés par la clôture du lot 1 (50 x 50 m)
	Province
	Canton
	Nom du village concerné par la clôture à réaliser
	Dimension de la clôture (50 x 50 m)

	Moyen Chari
	Kyabé
	Kouma
	X

	TOTAL Moyen Chari
	1

	
Logone Oriental
	Doba
	Damala
	X

	
	Bebedjia
	Dotog
	X

	
	Nassian
	Nassian II
	X

	TOTAL Logone Oriental
	3

	
Mandoul
	Goundi
	Ngonbésoro
	X

	
	Bessada
	Bessada 3
	X

	
	Bedaya
	Kemkiyan/Blah 
	X

	TOTAL Mandoul
	3

	TOTAL GENERAL (Moyen-Chari + Mandoul + Logone oriental)
	7


[bookmark: _Toc232581309]Lot 2 : Clôture autour de douze (12) sites de pépinière (25 x 25 m) en grillage
[bookmark: _Toc231285055][bookmark: _Toc232581310]Ce lot concerne l’implantation de clôture autour de douze (12) sites de pépinières destinés à la production de plants. Les dimensions approximatives de chaque site sont : 25 m de long sur 25 m de large. 
Les travaux comprendront notamment la fourniture et pose de grillages, poteaux, portails d’accès sécurisés et tous les accessoires nécessaires à la protection durable des sites.
La liste des localités concernées par l’implantation de clôture autour des sites de pépinière figure dans le tableau 2 ci-dessous.



Tableau 2 : Liste des villages concernés par l’implantation des clôtures de pépinière (25x25)
	Province
	Canton
	Nom du village concerné par la clôture à réaliser
	Dimension de la clôture 
(25 x 25 m)

	Moyen Chari
	Danamadji
	Ngangmbagué
	X

	
	Djeké-Djeké
	Sarmba
	X

	
	Koumogo
	Gornira 
	X

	
	Maro
	Quartier Sedengué
	X

	TOTAL Moyen Chari
	4

	Logone Oriental
	Beboto
	Dohatog
	X

	
	Maibombaye
	Maibombaye centre
	X

	
	Baikoro
	Toura-Baïkoro
	X

	
	Donia
	Benida 
	X

	TOTAL Logone Oriental
	4

	Mandoul
	Matekaga
	Matekaga centre
	X

	
	Peni
	Roh
	X

	
	Koumra
	Dilnda 1 Traditionnel
	X

	
	Bedjondo
	Lomadji/Bedjondo
	X

	TOTAL Mandoul
	4

	TOTAL GENERAL (Moyen-Chari + Mandoul + Logone oriental)
	12


[bookmark: _Toc232581311]Article 5 : Participation 
La participation est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises spécialisées dans le domaine des travaux publics et du génie civil ayant un agrément technique pour autant qu’elles ne soient pas sous le coup d’interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l’Administration tchadienne. 
Les offres sont examinées lot par lot. Les lots sont donc indépendants et attribués séparément. Dans le cadre du présent appel, un soumissionnaire peut présenter des offres sur plusieurs lots cependant, il ne peut se voir attribuer plus qu’un lot.
[bookmark: _Toc232581312]Article 6 : Coût de la consultation 
Le financement des travaux prévus dans le cadre de ce marché est assuré par la Direction du Développement et de la Coopération Suisse au Tchad à travers le Projet « Appui à la valorisation des produits forestiers non ligneux (PFNL) au Tchad ». L’enveloppe dédiée pour ces ouvrages dans les 3 provinces prévoit un montant global de Trente-sept millions trois-cent cinquante mille franc (37 350 000 FCFA). Toutefois, CARITAS Suisse se réserve le droit de ne pas dépenser entièrement ce montant pour ces travaux.
Le soumissionnaire supportera tous les frais liés à la préparation et à la remise de son offre. Caritas Suisse ne sera tenu en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les payer, quel que soit le déroulement et l’issue de la procédure de la consultation. 
[bookmark: _Toc232581313]Article 7 : Contenu AOOF 
Le présent AOOF est constitué des pièces suivantes : 
1. l’avis d’appel d’offres ouvert formel ; 
2. les présentes instructions aux soumissionnaires ; 
3. les conditions du marché ; 
4. le cahier de prescriptions techniques (CPT) ; 
5. le dossier des plans ; 
6. le cadre de bordereau des prix unitaires ; 
7. le cadre du devis quantitatif estimatif des travaux ; 
8. les modèles. 
Le soumissionnaire examinera les instructions, modèles, conditions et spécifications contenus dans ces documents et assumera les risques s’il ne fournit pas tous les renseignements exigés ou s’il ne présente pas une soumission conforme à tous égards aux exigences du présent AOOF. 
[bookmark: _Toc232581314]Article 8 : Présentation des offres 
L'offre préparée par le soumissionnaire comprendra un dossier technique (pièces administratives et proposition technique) et une proposition financière. 
[bookmark: _Toc232581315]8.1 Offre Technique 
[bookmark: _Toc232581316]8.1.1 Pièces administratives 
Les attestations suivantes en cours de validité : 
· Copie du registre de commerce au nom exact de l’entité soumissionnaire ;
· Copie autorisation d’exercice valide ;
· Copie de la patente en cours de validité ;
· Attestation d’immatriculation à la CNPS ; 
· Attestation de capacité financière ;
· Numéro d’identification Fiscale (NIF) ;
· Attestation de non-faillite et de non-liquidation. 
Déclaration de sincérité Références techniques et financières des cinq (05) dernières années 
[bookmark: _Toc232581317]8.1.2- Offre technique 
L'offre technique du soumissionnaire se composera des documents suivants : 
Ce document mentionnera les différents travaux similaires à ceux du présent appel d’offres et exécutés par le soumissionnaire au Tchad, ainsi que leur montant avec les copies des procès-verbaux de réception des travaux et les copies des pages de garde et de signature des marchés jointes en annexe. Fiche A de l’annexe I.
8.1.2.1. [bookmark: _Toc232581318] Moyens en personnel et organigramme du chantier : 
Le soumissionnaire fournira la liste du personnel selon les modèles des Fiches B fournies à l’annexe I, des présentes instructions aux soumissionnaires. Il s'agit de la liste minimale du personnel d'encadrement et l’effectif de la main d’œuvre à utiliser par catégorie et par corps de travaux que le soumissionnaire estime "nécessaire et suffisant" pour la direction, la conduite et l'exécution des travaux du marché. Les curriculums vitae actualisés et signés à l’encre bleue par les intéressés, et les photocopies légalisées des diplômes du personnel d’encadrement et de maîtrise doivent être joints.
[bookmark: _Toc232581319]8.1.2.1.a. Mémoire technique d'exécution 
Le document présenté par le soumissionnaire comprendra : 
· la description de la méthodologie et de l’organisation du chantier proposée ; 
· le planning d’exécution détaillé des travaux, ventilés par semaine et par nature et partie d'ouvrage ; 
· la liste des installations de chantier à réaliser par lui-même pour l’exécution complète et correcte du marché. 
[bookmark: _Toc232581320]8.1.2.1.b.  Liste du matériel proposé pour l'exécution des travaux. 
Le soumissionnaire fournira la liste détaillée des moyens qu'il prévoit d'employer spécialement à l'exécution du marché. Il s'agit de la liste minimale du matériel que le soumissionnaire estime sous sa propre responsabilité « nécessaire et suffisante » pour l'exécution des travaux, avec les caractéristiques essentielles de ce matériel (marque, âge, état, capacité...) établie selon le format de la Fiche C de l’annexe I. 
En cas de location, il précisera la société auprès de laquelle le matériel sera loué. La justification doit être fournie (des contrôles pourront être opérés). 
[bookmark: _Toc232581321]8.2 Offre Financière 
L'offre financière sera également établie en un (1) original et trois (3) copies marquées comme telles, et placée dans une enveloppe intérieure portant la mention « Offre Financière », le nom et l’adresse du soumissionnaire. 
L'offre financière inclura les pièces suivantes : 
· La soumission dûment remplie et signée suivant le modèle fourni ; 
· Le devis estimatif établi suivant le cadre joint ; 
· Le bordereau des prix unitaires établi suivant le cadre fourni dans l’AOOF. 
Le soumissionnaire indiquera les prix unitaires et totaux de toutes les rubriques figurant au Bordereau des Prix Unitaires et au Devis Estimatif. Les rubriques pour lesquelles le soumissionnaire n'aurait pas indiqué de prix unitaires et totaux ne seront pas payées après leur exécution. Ces prix resteront supposés inclus dans d'autres prix unitaires et totaux figurant au devis estimatif. 
L'offre financière du soumissionnaire devra obligatoirement être présentée selon les instructions suivantes : elle fera apparaître distinctement les prix et le montant hors taxes / droits de douanes et, le montant estimé des droits et taxes de douanes ainsi que des droits fiscaux conformément au cadre du devis estimatif joint. 
Suggestions : 
Ce dossier devra comprendre :
· Toutes les indications sur les éventuelles variantes techniques proposées ; 
· Toutes les suggestions sur les omissions, contradictions, écarts ou des erreurs constatées dans le dossier que le soumissionnaire juge nécessaire. Leur prise en compte est laissée à l’appréciation du Maître d’Ouvrage Délégué. 
[bookmark: _Toc232581322]Article 9 : Contenu de la soumission 
Les offres dument signées et cachetées adressées au Directeur Pays de Caritas Suisse au Tchad sont reçues uniquement en version électronique au format PdF à l’adresse électronique : tchadachats@caritas.ch au plus tard le 4 juillet 2026 à 15 h 00 mn, heure du Tchad. 

[bookmark: _Toc232581323]Article10 : Langue du marché 
La soumission, les documents contractuels ainsi que toute correspondance et tous documents afférents au présent marché seront établis en langue française. 
[bookmark: _Toc232581324]Article 11 : Type de marché 
Le présent marché sera à prix unitaires, Hors Taxes appliqués aux quantités réellement exécutées et mesurées conformément aux dispositions du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif. 
[bookmark: _Toc232581325]Article 12 : Régime fiscal et douanier 
Le marché est exécuté sous le régime du droit commun. 
[bookmark: _Toc232581326]Article 13 : Délai de validité des offres 
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de cent vingt jours (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres. 
[bookmark: _Toc232581327]Article 14 : Date et heure limite de dépôt des offres 
Les offres doivent parvenir à Caritas Suisse au plus tard le 4 juillet 2026 à 15 h 00 mn, heure locale 
Toute offre parvenue après l’expiration du délai indiqué dans l'avis d’appel d’offres ne sera pas reçue quel que soit le motif évoqué pour justifier ce retard. 
[bookmark: _Toc232581328]Article 16 : Modifications des documents du AOOF 
Avant la date limite fixée pour la remise des offres, le Maître d'Ouvrage Délégué peut modifier les documents de l'avis d’appel d’offres ouvert en publiant des additifs. 
Tout additif publié fera partie des documents de l'avis d’appel d’offres et sera communiqué par lettre à tous les soumissionnaires. Les soumissionnaires éventuels accuseront réception de chaque additif au Maître d'Ouvrage Délégué par lettre. 
Pour donner aux soumissionnaires éventuels suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif lors de la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage Délégué à toute la latitude pour reporter la date limite fixée pour la remise des offres.
[bookmark: _Toc232581329]Article 17 : Modification et retrait des offres 
Le soumissionnaire peut modifier ou demander le retrait de son offre, à condition de le faire avant la date limite fixée pour leur remise. 
[bookmark: _Toc232581330]Article 18 : Ouverture des plis 
Les noms des soumissionnaires, les modifications et les retraits des offres, la présence ou l'absence de pièces administratives requises, et toute autre information que le Maître d’Ouvrage Délégué peut juger appropriés, seront annoncés lors de l'ouverture. 
Le Maître d’Ouvrage établira le procès-verbal d’ouverture des plis qui comportera notamment les renseignements donnés aux personnes présentes. 
[bookmark: _Toc232581331]Article 19 : Caractère confidentiel de la procédure 
Aucune information relative à l'examen, aux éclaircissements, à l'évaluation et à la comparaison des offres et aux recommandations relatives à l'attribution du marché ne pourra être divulguée aux soumissionnaires ni à toute autre personne étrangère à la procédure d'examen, après l'ouverture des plis et jusqu'à l'annonce de l'attribution du marché au soumissionnaire retenu. 
Toute tentative effectuée par un soumissionnaire pour influencer le Maître d'Ouvrage/maitre d’ouvrage délégué ou les membres de la commission au cours de la procédure d'examen d'évaluation et de la comparaison des offres et dans sa décision relative à l'attribution du marché conduira au rejet de l'offre de ce soumissionnaire, 
[bookmark: _Toc232581332]Article 20 : Eclaircissements apportés aux offres 
Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, le Maître d'Ouvrage Délégué a toute latitude pour demander à un soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre, y compris une décomposition des prix unitaires. La demande d'éclaircissements et la réponse se feront par lettre, mais aucune modification du prix ou du contenu de l'offre ne sera recherchée, offerte ou autorisée, à l'exception de la confirmation de la rectification des erreurs de calcul découvertes par le Maître d'Ouvrage Délégué lors de l'évaluation des offres. 
[bookmark: _Toc232581333]Article 21 : Evaluation des offres 
Ces opérations se dérouleront en plusieurs étapes qui sont décrites ci-dessous : 
[bookmark: _Toc232581334]a) Examen de la recevabilité et de la conformité des offres 
Avant d'effectuer l'évaluation détaillée des offres, le Maître d'Ouvrage Délégué vérifiera que chaque offre : 
i a été signée conformément aux prescriptions du dossier d’appel d’offres ouvert formel (AOOF) ; 
ii est accompagnée des pièces requises ; 
iii est pour l’essentiel conforme aux conditions requises par les prescriptions du AOOF ; 
iv présente toute information que le Maître d'Ouvrage peut exiger. 
Une offre conforme pour l'essentiel au AOOF est une offre qui respecte toutes les modalités, conditions et spécifications des prescriptions du AOOF, sans divergences ou réserves importantes. Une divergence ou réserve est importante quand elle : 
i affecte de façon significative l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ; 
ii limite de façon significative, en contradiction avec les prescriptions du AOOF, les droits du Maître d’Ouvrage ou les obligations du soumissionnaire au titre du Marché ; 
iii est telle que sa rectification affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires présentant des offres conformes pour l'essentiel à l’AOOF. 
Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera rejetée par le Maître d'Ouvrage et ne pourra pas, par la suite, devenir conforme par une correction ou un retrait de la divergence ou de la réserve qui la rende non-conforme. 
[bookmark: _Toc232581335]b) Evaluation des offres 
L'évaluation des offres s'effectuera suivant les critères suivants : 
[bookmark: _Toc232581336]Evaluation Technique 
· Expérience de l'entreprise dans les travaux similaires au Tchad au cours des cinq (05) dernières années (copies des première et dernière page des contrats et attestations de bonne fin ou procès-verbaux de réception). 
· Expérience de collaboration avec Caritas Suisse. 
· Méthodologie et organisation détaillées pour la réalisation des travaux. 
· Qualification et expérience du personnel clé chargé des travaux ; joindre obligatoirement le CV et les copies légalisées des diplômes, les pièces justificatives de leur disponibilité pour l’exécution des travaux (copies de contrat ou lettre d’engagement dûment signé) et l’effectif de la main d’œuvre par catégorie et par corps de travaux. 
· Matériel proposé pour l'exécution des travaux (indications précises et justification). 
· Planning d'exécution des travaux. 
Les offres seront évaluées sur la base ci-après : 
1. Expérience de l'entreprise dans l'exécution des travaux et prestations similaires. 
Avoir réalisé au moins 2 marchés similaires justifiés. 
2. Examen de la cohérence et de la clarté de la méthodologie et de l'organisation. 
Compréhension de la mission, valeur technique du mode d'organisation des travaux à mettre en place, chronologie des tâches, explication des tâches et adéquation méthodologie/planning/matériel/personnel. 
[bookmark: _Toc232581337]Qualification et expérience du personnel affecté aux principaux postes d'exécution des travaux pour chaque lot. 
Le Soumissionnaire doit établir, pour chaque lot qu’il dispose du personnel répondant aux critères ci-dessous pour les positions-clés suivantes :
	N°
	Position
	Qualification pour tous les lots
	Expérience globale en travaux (années) 

	Expérience dans des travaux similaires 
(Nombre) 

	01 
	Un (01) directeur des travaux 
	-Ingénieur en génie civil/hydraulique ou équivalent 
	05
	03

	02 
	Un (01) conducteur des travaux 
	Bac+2 Génie civil/hydraulique ou équivalent 
	05
	03

	03 
	Un (01) chef de chantier 
	Bac+2 Génie civil/hydraulique ou équivalent 
	03
	03

	04 
	Un (01) chef d`équipe maçon 
	Attestation ou certificat de travail 
	03
	02

	05 
	Un (01) chef soudeur 
	Attestation de travail 
	03
	02

	06 
	Un (01) technicien ferrailleur  
	Attestation de travail 
	03
	02

	07 
	Un (01) chef d`équipe en construction métallique (Soudeur) 
	Attestation de travail 
	03
	02

	08 
	Un (01) chef topographe 
	Niveau bac+2 en topographie 
	05
	03


NB : Joindre obligatoirement une attestation de disponibilité pour chacun des personnels. 
[bookmark: _Toc232581338]4. Moyens matériels proposés pour l'exécution des travaux pour chaque lot. 
Minimum exigé : 
Le Soumissionnaire doit établir au minimum, pour chaque lot, qu’il a le matériel clé avec pièces justificatives suivantes :
	N°
	Type et caractéristiques du matériel 
	Nombre minimum requis 

	01
	Camion benne 8m3 minimum 
	02

	01
	Véhicule de liaison 
	02

	02
	Vibreur 
	02

	03
	Compacteur 
	02

	04
	Groupe électrogène 5KVA 
	02

	05
	Poste à souder 
	02

	06
	Moto de chantier 
	02

	07
	Matériel topographique 
	02

	08
	Lot de petit matériel pour l’électricité et de plomberie 
	02

	09
	Véhicule pickup de liaison 
	02

	10
	Atelier de forage complet (Foreuse, camion d’accompagnement, compresseur…) 
	02

	11
	Servicing complet 
	02

	12
	Lot d’outil de petit matériel pour analyse d’eau in-situ (Conductivimètre/PH-mètre 
	02


NB : Le soumissionnaire justifiera le matériel proposé par des cartes grises légalisées, des certificats de mise à disposition et des reçus d’achat 
[bookmark: _Toc232581339]5. Planning d'exécution des travaux 
L’examen de la cohérence, de la pertinence du planning d'exécution des travaux et de son réalisme compte tenu des moyens matériels et personnel affectés à la réalisation des travaux seront appréciés par le maitre d’ouvrage délégué. 
L’appréciation s’effectuera par application des critères suivants :
	Désignation 
	Points

	Offre Technique 
	80

	Méthodologie et organisation : 20 points 

	1) Compréhension des activités et organisation des travaux 
	5

	2) Planning d’exécution des travaux et programme d’approvisionnement du chantier 
	5

	3) Qualité de la présentation de l’offre 
	5

	Critère caractérisant l'importance et la qualité des ressources à mettre en œuvre 60 points 

	1) Expérience générale du soumissionnaire avec copies des attestations de bonne fin ; Copies des contrats (marchés) similaires 

	30

	2) Expérience de collaboration avec Caritas Suisse 

	15

	3) Qualification et expérience du personnel proposé (joindre les Copies légalisées de diplômes et des attestations de formation curriculum vitæ à jour et signé par les intéressés) 

	10

	Matériel à affecter au chantier 
4) Joindre les pièces prouvant la propriété et la disponibilité du matériel (copie de cartes grises pour le matériel roulant et de reçus d’achat pour les autres équipements, engagement de mise à disposition…) 
	10


NB : Les offres jugées techniquement inacceptables seront écartées. 
[bookmark: _Toc232581340]Evaluation des offres financières 
Il sera ensuite procédé à l'évaluation des soumissions ayant été jugées techniquement conformes. 
Ces offres seront d'abord vérifiées pour en rectifier les erreurs de calcul. Les erreurs seront corrigées comme suit : 
i Lorsqu’il y a une différence entre le montant en chiffres et celui en lettres, le montant en lettres fera foi ; 
ii Lorsqu'il y a une différence entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par la quantité, le prix unitaire cité fera foi. 
Le montant figurant dans la Soumission sera rectifié conformément à la procédure susmentionnée pour la correction des erreurs et, avec l'accord du soumissionnaire, sera engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire n'accepte pas le montant corrigé, son offre sera rejetée et la caution de soumission pourra être saisie.
Il sera procédé à la vérification de la véracité des prix unitaires appliqués. Si après vérification ces prix s'avèrent très bas ou très haut par rapport aux prix appliqués dans les marchés de travaux publics au Tchad, l'offre du soumissionnaire sera rejetée. 
Les offres financières seront classées suivant les critères ci-dessous. 
Offre Financière 20 points 
Après analyse et correction des erreurs des offres financières, il sera accordé la totalité des 20 points à l'offre la moins disante. La détermination des notes des autres offres se fera de la manière suivante : 
[image: ]
La note définitive accordée à la soumission est la somme de la note de l'offre financière et de celle de l'offre technique. Cette note permet le classement final des entreprises. 
[bookmark: _Toc232581341]Article 23 : Attribution du marché 
La Commission attribuera le marché à l'entreprise qui aura totalisée le meilleur score des offres. 
[bookmark: _Toc232581342]Article 24 : Annulation 
Nonobstant les dispositions de l'article 21, le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute offre, d'annuler la procédure de consultation ouverte et de rejeter toutes les offres, à tout moment avant l'attribution du Marché, sans encourir autant une responsabilité quelconque vis à vis du ou des soumissionnaires concernés et sans être tenu d'informer le ou les soumissionnaires affectés des raisons de sa décision. 
[bookmark: _Toc232581343]Article 25 : Notification de l'attribution du Marché 
Avant que n'expire le délai initial de validité des offres arrêté par le Maître d'Ouvrage Délégué, celui-ci notifiera à l'attributaire du Marché par correspondance directe, que son offre a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage Délégué paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution, l'achèvement et l'entretien des Travaux par l'Entrepreneur conformément au Marché (dans le Marché appelé le "Montant du Marché"). 
[bookmark: _Toc232581344]Article 26 : Délais d'exécution des travaux 
Le délai d’exécution des travaux est fixé à trois mois (90) jours pour tous les lots à compter de l’ordre de service de commencer les travaux. 
Ces délais ne sont pas cumulables en cas d’attribution de plusieurs lots à un même soumissionnaire. 
[bookmark: _Toc232581345]Article 27 : Constitution du cautionnement définitif 
Le montant de cautionnement définitif sera constitué en garantie de la bonne exécution du marché par prélèvement sur les décomptes payés au titulaire du marché. 
Le cautionnement définitif peut être remplacé par une caution personnelle et solidaire constituée dès la notification de l’approbation du marché par un établissement bancaire ou titulaire agréé. 
Le cautionnement définitif sera restitué ou la caution personnelle et solidaire libérée à la réception définitive du marché.
[bookmark: _Toc232581346]Article 28 : Paiements d'avance 
A la demande de l’attributaire, le maître d'ouvrage accordera le paiement d'une avance de trente pour cent (30 %) sur le prix du marché. Cette avance sera entièrement couverte par une caution bancaire garantissant le remboursement. 
Le remboursement de l’avance s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement à l’attributaire à titre d’acompte. Il commence lorsque le montant des prestations exécutées au titre du marché atteint trente pour cent (30%) du montant initial du marché et doit être terminé lorsque ce montant atteint quatre-vingts pour cent (80%). Les montants à rembourser seront calculés par la formule suivante : 
R = M x (Tx-30%) / (80%-30%) 
Avec : 
R : montant du remboursement 
M : montant de l’avance perçue 
Tx : taux d’avancement des travaux 
[bookmark: _Toc232581347]Article 29 : Litige 
A défaut de règlement amiable, tout litige qui naîtra de l’exécution ou de l’interprétation du présent contrat sera soumis à la juridiction compétente de N'Djamena.


[bookmark: _Toc232581348]ANNEXE I 
[bookmark: _Toc232581349]« Formulaire à remplir par le soumissionnaire » 
[bookmark: _Toc232581350]FICHE A : REFERENCES TECHNIQUES DU SOUMISSIONNAIRE 
Expérience dans les travaux similaires au Tchad pour les cinq (05) dernières années : cette information doit figurer dans un tableau établi suivant le modèle ci-dessous. 
	Description des travaux 
	Montant total (FCFA)
	Montant pour lequel le soumissionnaire était responsable (FCFA) 
	Délai d’exécution
	Maître d’oeuvre 

	Maître d’ouvrage 


	
	
	
	Date de début 
	Date d’achèvement 
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Ajouter le nombre de lignes autant que vous avez des travaux à décrire
[bookmark: _Toc232581351]FICHE B : PERSONNEL ET ORGANIGRAMME DU CHANTIER 
[bookmark: _Toc232581352]Fiche B1 : Personnel technique permanent 
Le soumissionnaire joindra à son offre le tableau suivant dûment établi par lui pour chaque catégorie de personnel technique prévue pour l’exécution du présent marché. 
Personnel d’encadrement
	Nom & prénoms
	Qualification 
	Nombre d’années d’expérience professionnelle 
	Poste dans l’organigramme du chantier 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Ajouter le nombre de lignes autant que vous avez du personnel

[bookmark: _Toc232581353]Fiche B2 : Curriculum Vitæ du personnel d’encadrement 
Les curriculums vitæ du personnel d’encadrement, directement concerné dans l’exécution du chantier devront être joints au dossier de soumission. Ils doivent être actualisés datés et signés à l’encre bleue par les intéressés.
Des enquêtes pourront être menées auprès des intéressés afin de vérifier leur disponibilité et de vérifier la validité des informations fournies. 
Toute fraude ou fausse déclaration entraînera l’élimination de l’auteur sans aucun recours. 
[bookmark: _Toc232581354]Fiche B3 : Planning des travaux 
Le soumissionnaire doit fournir un planning à barres des travaux, lequel sera présenté de façon à indiquer clairement la position des différentes taches dans le temps. 
[bookmark: _Toc232581355]FICHE C : MOYENS MATERIELS 
La fiche doit donner la liste détaillée du matériel exclusivement réservé aux travaux du marché.

	Liste détaillée du matériel 
	Type, modèle, marque 
	Année de 1ère mise en consommation 
	Capacité ou rendement 
	Etat 
	Lieu actuel de dépôt 

	a) Matériel 
	
	
	
	
	

	b) Véhicules, camions et engins 
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Ajouter le nombre de lignes autant que vous avez du matériel

[bookmark: _Toc232581356]Fiche D : Capacité de financement 
Indiquer les sources de financement (liquidités, actifs réels non grevés, lignes de crédit et autres moyens financiers nécessaires pour les besoins de trésorerie liés aux travaux afférents au (x) marché (s) considéré (s), nets des engagements pris par le Soumissionnaire au titre d’autres marchés comme requis
	Source de financement 
	Montant (FCFA équivalents) 

	1. 
	

	2.
	

	3.
	

	4.
	

	5.
	






[bookmark: _Toc232581357]ANNEXE II : DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ET BORDEREAUX DES PRIX UNITAIRES 
[bookmark: _Toc232581358]A2.1. LOT 1 : CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ET BORDEREAU DE PRIX POUR LA REALISATION DES CLÔTURES DES SITES CHAMP-ECOLE
	CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE PRIX POUR LA REALISATION DES CLÔTURES DES SITES DE 50 m de long sur 50 m de large

	N°
	Désignation
	Unité 
	Quantité 
	Prix Unitaire
	Prix Total

	0
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	
	
	

	0.1
	Installation de chantier et replis
	Ens
	
	
	

	Sous-total 0
	
	
	
	

	I
	TERRASSEMENT
	
	
	
	

	1.1
	Fouilles en puit pour ancrer CAE 40
	m3
	
	
	

	1.2
	Fouilles en puit pour fixer la porte
	m3
	
	
	

	Sous-total 1
	
	
	
	

	II
	FONDATION
	
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté sous semelle isolée pour la fixation porte y compris toutes suggestions
	m3
	
	
	

	2.2
	Béton armé pour semelle de 0,8m*0,8m*0,25m dosé a 350kg/m3 au niveau de la porte
	m3
	
	
	

	2.3
	Béton armé pour longrine de 0,2m*0,2m*0,20m sous la porte d'entrée avec 4HA12 dosé a 350kg/m3
	m3
	
	
	

	2.4
	Béton armé pour poteau amorce et élévation 0,20m*0,20m (H = 2,5m)
	m3
	
	
	

	2.5
	Gros béton / cailloux sauvage pour la stabilité des cornières CAE 50 dosé à 250kg/m3
	m3
	
	
	

	Sous-total 2
	
	
	
	

	III
	ELEVATION
	
	
	
	

	3.1
	F/P de trois fil tendeur (à 0,2m ; 1m et 1,8m des poteaux en CAE50) pour éviter la déformation du grillage
	ml
	
	
	

	3.2
	F/P des fils d'attaches pour les maillages entre les grilles et cornière ou tuyau Galva et les fils tendeurs y compris toutes suggestions
	rouleau
	
	
	

	3.3
	F/P de grillage simple torsion galvanisé sur le linéaire (Treillis métallique) maillé 5x5 de hauteur H=1,5 avec un espacement de poteau (poteau en cornière de 40) 3m maximum des poteaux d'angles
	ml
	
	
	

	3.4
	F/P des cornières CAE40 ou tuyau Galva à chaque 2,5m de hauteur 2 m y compris toutes suggestions de mise en œuvre
	ml
	
	
	

	3.5
	Réalisation du gros béton linéaire pour la stabilité des grilles pour l'ensemble du périmètre avec y compris deux (02) portails d'accès y compris toutes suggestions
	m3
	
	
	

	3.6
	F/P des deux (02) portails d'accès à 1 battants de 1,50m de hauteur et 3,00m de largeur y compris toutes suggestion de mise en œuvre (l'encadrement des portes avec tube carré de 50) 
	U
	
	
	

	Sous-total 3 
	
	
	
	

	IV
	PEINTURE 
	
	
	
	

	4.1
	Application peinture anti rouille sur tous les éléments métallique (porte et poteau en cornière) ou tuyau Galva
	Ens
	
	
	

	Sous-total 4
	
	
	
	

	TOTAL clôture de site de 50 m de long sur 50 m de large
	
	



[bookmark: _Toc232581359]A2.2. LOT 2 : CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF ET BORDEREAU DE PRIX POUR LA REALISATION DES CLÔTURES DES SITES DE PEPINIERES
	CADRE DE DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DE PRIX POUR LA REALISATION DES CLÔTURES DES SITES DE 25 m de long sur 25 m de large

	N°
	Désignation
	Unité 
	Quantité 
	Prix Unitaire
	Prix Total

	0
	TRAVAUX PREPARATOIRES
	
	
	
	

	0.1
	Installation de chantier et replis
	Ens
	
	
	

	Sous-total 0
	
	
	
	

	I
	TERRASSEMENT
	
	
	
	

	1.1
	Fouilles en puit pour ancrer CAE 40
	m3
	
	
	

	1.2
	Fouilles en puit pour fixer la porte
	m3
	
	
	

	Sous-total 1
	
	
	
	

	II
	FONDATION
	
	
	
	

	2.1
	Béton de propreté sous semelle isolée pour la fixation porte y compris toutes suggestions
	m3
	
	
	

	2.2
	Béton armé pour semelle de 0,8m*0,8m*0,25m dosé a 350kg/m3 au niveau de la porte
	m3
	
	
	

	2.3
	Béton armé pour longrine de 0,2m*0,2m*0,20m sous la porte d'entrée avec 4HA12 dosé a 350kg/m3
	m3
	
	
	

	2.4
	Béton armé pour poteau amorce et élévation 0,20m*0,20m (H = 2,5m)
	m3
	
	
	

	2.5
	Gros béton / cailloux sauvage pour la stabilité des cornières CAE 50 dosé à 250kg/m3
	m3
	
	
	

	Sous-total 2
	
	
	
	

	III
	ELEVATION
	
	
	
	

	3.1
	F/P de trois fil tendeur (à 0,2m ; 1m et 1,8m des poteaux en CAE50) pour éviter la déformation du grillage
	ml
	
	
	

	3.2
	F/P des fils d'attaches pour les maillages entre les grilles et cornière ou tuyau Galva et les fils tendeurs y compris toutes suggestions
	rouleau
	
	
	

	3.3
	F/P de grillage simple torsion galvanisé sur le linéaire (Treillis métallique) maillé 5x5 de hauteur H=1,5 avec un espacement de poteau (poteau en cornière de 40 ou tuyau Galva) 3m maximum des poteaux d'angles
	ml
	
	
	

	3.4
	F/P des cornières CAE40 à chaque 2,5m de hauteur 2 m y compris toutes suggestions de mise en œuvre
	ml
	
	
	

	3.5
	Réalisation du gros béton linéaire pour la stabilité des grilles pour l'ensemble du périmètre avec y compris deux (02) portails d'accès y compris toutes suggestions
	m3
	
	
	

	3.6
	F/P des deux (02) portails d'accès à 1 battants de 1,50m de hauteur et 3,00 m de largeur y compris toutes suggestion de mise en œuvre (l'encadrement des portes avec tube carré de 50) 
	U
	
	
	

	Sous-total 3 
	
	
	
	

	IV
	PEINTURE 
	
	
	
	

	4.1
	Application peinture anti rouille sur tous les éléments métallique (porte et poteaux en cornière) ou tuyau Galva 
	Ens
	
	
	

	Sous-total 4
	
	
	
	

	TOTAL clôture de site de 25 m de long sur 25 m de large
	
	



NB : Les prix unitaires suivants sont établis sur la base des conditions économiques en vigueur à la date de remise de l’offre.

CONCLUSION 
Tous les travaux décrits devront être exécutés avec toutes les règles de l’art et les normes en vigueur au Tchad. Cette exécution devra donner toutes les garanties de résistance et de durabilité. 
L’Entrepreneur, après avoir assuré toutes les réalisations, remettra le chantier dans un état de propreté parfaite. 


Koumra, le …........................................ 

Lu et accepté par l’Entrepreneur.  
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